Załącznik nr 1 do

Formularza ofertowego

Pieczęć firmowa

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Instrukcja wypełnienia:***

*Wykonawca wypełnia kolumnę oznaczoną napisem* ***„Oferta”****, wpisując* ***TAK*** *lub* ***NIE***

*odpowiednio, zgodnie z zapisami z kolumny „Wymagania Zamawiającego”.*

**Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania zamawiającego** | **Oferta** |
| **Wymagania techniczne i robocze** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa - ON |  |
| 2 | Norma emisji spalin - Stage IV / Tier 4 |  |
| 3 | Minimalna moc silnika - 80 kW / 108 kM / |  |
| 4 | Pojemność silnika min. - 4,0 litra |  |
| 5 | Masa całkowita min. – 8 000 kg |  |
| 6 | Maksymalna długość transportowa kopako - ładowarki - 6000 mm |  |
| 7 | Silnik z turbodoładowaniem |  |
| 8 | Skrzynia biegów z min. 4 biegi do przodu i 4 do tyłu |  |
| 9 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
| 10 | Pompa hydrauliczna o przepływie min. - 150 l/min |  |
| 11 | Ciśnienie robocze pompy hydraulicznej min – 250 bar |  |
| 12 | Prędkość jazdy min. - 35 km/h |  |
| 13 | Blokada tylnego mostu |  |
| 14 | Koła jezdne przednie małe min. 20 cali o szer. 400 mm i tylne duże min. 26 cali |  |
| 15 | Wysokość załadunku ładowarki min - 3,0 m |  |
| 16 | Łyżka ładowarki dzielona , wielofunkcyjna z możliwością spychania , ładowania , kopania , chwytania , rozściełania i wyrównania |  |
| 17 | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarki |  |
| 18 | Głębokość kopania min - 5,8 m |  |
| 19 | Wysokość załadunku min - 4,6 m |  |
| 20 | Udźwig przy złożonym ramieniu koparki min – 1200 kg |  |
| 21 | Udźwig na pełnej wysokości w łyżce ładowarkowej min. - 3000 kg |  |
| 22 | Ramie koparkowe , teleskopowe o zmiennej długości , rozsuwane hydraulicznie |  |
| **Wyposażenie koparko - ładowarki** | | |
| 1 | Łyżka ładowarki z widłami o pojemności min. - 1,1 m3 |  |
| 2 | Łyżka koparki o szerokości około - 600 mm montowana na szybkozłącze koparkowe |  |
| 3 | Łyżka skarpowa uchylna na szybkozłącze koparkowe o szerokości około 1500 mm |  |
| 4 | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarki |  |
| 5 | Zagęszczarka do gruntu na szybkozłącze koparkowe o wym. stopy min. 300 x 600 mm |  |
| 6 | Koparko – ładowarka posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego |  |
| 7 | Kabina operatora z obrotowym , regulowanym i podgrzewanym siedzeniem |  |
| 8 | Klimatyzowana kabina operatora |  |
| 9 | Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie |  |
| 10 | Sterowanie ramieniem koparki i ładowarki za pomocą joysticka |  |
| 11 | Szybkozłącze koparkowe |  |
| 12 | Instalacja hydrauliczna do obsługi młota udarowego i zagęszczarki gruntu |  |
| 13 | . Instalacja hydrauliczna niskiego ciśnienia do obsługi uchylnej łyżki skarpowej |  |
| 14 | Instalacja hydrauliczna do obsługi narzędzi ręcznych |  |
| 15 | Podkładki gumowe pod podpory |  |
| 16 | System monitoringu GPS |  |
| 17 | Radioodtwarzacz |  |
| 18 | DTR Instrukcja obsługi |  |
| 19 | Katalog części zamiennych |  |
| 20 | Deklarację zgodności z CE |  |
| 21 | Ksiązka gwarancyjna |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | |
| 1 | Gwarancja ogólna – min. 24 miesiące lub 2000 mtg |  |
| 2 | Koszt dostawy koparko – ładowarki do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca |  |
| 3 | W ramach ceny dostawy , Dostawca przeszkoli operatorów koparko –ładowarki w zakresie jej obsługi i budowy |  |
| 4 | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki |  |
| 5 | Autoryzowana stacja serwisowa - maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 6 | Termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy |  |
| **Kryterium oceny ofert** | | |
| 1 | Cena – 100% |  |

...................................., dnia ........................2019 r.

…............................................................

(Podpis osoby – osób upoważnionych - pieczęć)